**城市综合管廊工程综合指标汇总表**

注：1.上表指标指管廊本体建设，不包括管线入廊费用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 断面面积（平方米） | 舱数（个） | 综合指标（亿元/公里） |
| 1 | 10-20 | 1 | 0.51-0.61 |
| 2 | 20-35 | 1 | 0.61-0.76 |
| 3 | 2 | 0.61-0.98 |
| 4 | 35-45 | 2 | 0.98-1.22 |
| 5 | 3 | 0.98-1.40 |
| 6 | 4 | 0.98-1.64 |
| 7 | 45-55 | 3 | 1.40-1.62 |
| 8 | 4 | 1.64-1.71 |
| 9 | 5 | 1.64-1.89 |
| 10 | 55-65 | 4 | 1.71-2.19 |
| 11 | 5 | 1.89-2.45 |
| 12 | 65-75 | 4 | 2.19-2.36 |
| 13 | 5 | 2.45-2.61 |
| 14 | 75-85 | 4 | 2.37-3.00 |
| 15 | 5 | 2.61-3.26 |
| 16 | 85-95 | 5 | 3.26-3.32 |
| 17 | 6 | 3.26-3.60 |